**Umywalka nablatowa QUADRA**

Inox 304 podwójne wykończenie - Nablatowa

Numer: **120652**

Opis do specyfikacji

Umywalka nablatowa do częściowej zabudowy, 380 x 380 mm.

Przystosowana do zaworu/baterii ściennej lub wysokiej.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Średnica otworu do wykonania w blacie: 310 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Z podwójnym wykończeniem: wnętrze umywalki z wykończeniem błyszczącym i zewnętrzna strona umywalki z wykończeniem satynowym.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3 kg.

30 lat gwarancji.