**Umywalka nablatowa ALGUI**

Inox 304 podwójne wykończenie - Nablatowa

Numer: **120112**

Opis do specyfikacji

Umywalka nablatowa, Ø375 mm.

Przystosowana do zaworów/baterii ściennych lub wysokich.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Z podwójnym wykończeniem: wnętrze umywalki błyszczące, a zewnętrzna strona umywalki satynowa.

Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3,8 kg.

30 lat gwarancji.