**Umywalka do zabudowy z Inoxu COMMISSARIAT**

Inox 304 satynowy

Numer: **160330**

Opis do specyfikacji

Umywalka do instalacji zaściennej do pomieszczenia technicznego.

Wewnętrzne wymiary wnęki: 290 x 290 x 350 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Grubość Inoxu: 2 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Przystosowana do zakładów karnych, komisariatów.

Odporność na wandalizm: dopływ i odpływ wody niedostępnydla użytkownika.

Dostarczana bez armatury. Zalecana armatura elektroniczna: nr 447100.

Waga: 12,5 kg.