**Dozownik mydła w płynie - zaścienny**

Do instalacji w szachcie technicznym

Inox 304 połysk

Numer: **729170**

Opis do specyfikacji

Zaścienny dozownik mydła.

Do montażu w szachcie technicznym, prowadnica montażowa puszczana przez ścianę o grubości do 190 mm.

Dozownik mydła w płynie.

Korpus i przycisk z błyszczącego Inoxu 304.

System antywyciekowy (wodoszczelny).

Dostarczany z giętką rurką 1,20 m do zbiorników zewnętrznych (brak zbiornika w zestawie).

Ścienny dozownik mydła w płynie z 30-letnią gwarancją.