**2-funkcyjny moduł do instalacji za lustrem**

Suszarka do rąk, dozownik mydła

Do montażu w szafce za lustrem, zasilanie sieciowe

Numer: **510207I**

Opis do specyfikacji

2-funkcyjny moduł: elektroniczny dozownik mydła i elektryczna suszarka do rąk z intensywnym nadmuchem.

• Łatwa i szybka instalacja do zabudowy w szafce lub za lustrem.

• Płyta mocująca mocowana z tyłu i po bokach.

• Płyta mocująca z Inoxu 304 o grubości 1,2 mm.

• W zestawie dostarczane samoprzylepne piktogramy na lustro / mebel wskazujące umiejscowienie poszczególnych funkcji: mydło, suszenie.

• Model odporny na wandalizm, z zamkiem na uniwersalny klucz DELABIE.

• 30 lat gwarancji (3 lata na samą suszarkę).

• CE.