**Suszarka do rąk ultraszybka SPEEDJET z filtrami i zbiornikiem**

Instensywny strumień powietrza

Szary metal

Numer: **510621**

Opis do specyfikacji

Suszarka do rąk z dwustronnym wydmuchem powietrza SPEED JET, wykończenie szary metalik.

Ultraszybka, elektryczna suszarka do rąk: suszenie w 10 do 18 sekund.

Wymienny zbiornik na wodę zapobiega wypływowi wody na ścianę lub posadzkę : ułatwiona obsługa i czyszczenie.

Przycisk ON/OFF: łatwa obsługa.

Antybakteryjny filtr powietrza i filtr węglowy.

Automatyczna suszarka do rąk na detekcję na podczerwień.

Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji lub po 18 sekundach suszenia.

Ekran LCD z rysunkową instrukcją obsługi i automatycznym wygaszaczem ekranu.

Typ silnika : brushless odporny na zużycie.

Oszczędność energii: moc 850 W. Bez elementów grzewczych.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Natężenie wydmuchu powietrza: 42 l/s. Prędkość powietrza: 310 km/h.

Poziom hałasu: 75-80 dBA.

Wymiary: 250 x 292 x 650 mm.

Waga: 11,4 kg.

Klasa I, IP22.

CE.

3 lata gwarancji.