**Uchwyt na papier toaletowy do montażu na poręczy - biały**

Nylon HR: biel w połysku

Numer: **510081N**

Opis do specyfikacji

Uchwyt na papier toaletowy w rolce, montowany do poręczy.

Biały poliamid o wysokiej odporności (Nylon).

Instalacja nie wymaga demontażu poręczy do WC.

Kołek blokujący zabezpieczający przed kradzieżą.

Uszczelka uniemożliwiająca kręcenie uchwytem.

Do poręczy o średnicy od Ø32 do Ø34.

30 lat gwarancji.