**Poręcz Basic w kształcie „T” - biała**

Inox: biały epoksyd

Ø32

Numer: **35440W**

Opis do specyfikacji

Poręcz natryskowa Basic w kształcie „T” z przesuwnym drążkiem pionowym, dla osób z niepełnosprawnością.

Trzon ze stali nierdzewnej pokrytej białym epoksydem.

Umiejscowienie drążka pionowego regulowane podczas montażu: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo.

Wymiary: 1 150 x 500 mm, Ø 32.

Niewidoczne mocowania za pomocą rozet montażowych z 3 otworami.

Znak CE.

30 lat gwarancji.