**Uchwyt na suwaku do słuchawki, do poręczy natryskowej Ø32, biały**

Nylon HR błyszczący biały

Numer: **510110**

Opis do specyfikacji

Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej.

Biały, błyszczący poliamid o wysokiej odporności (Nylon HR).

Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.

Ergonomiczny uchwyt.

Do poręczy natryskowej Ø32.

30 lat gwarancji.