**Taboret natryskowy ALU**

Konstrukcja aluminium epoksyd biały

Numer: **510418**

Opis do specyfikacji

Taboret natryskowy ALU.

Taboret dla osób niepełnosprawnych.

Szerokie listwy z plastiku są wygodne i ułatwiają czyszczenie.

Konstrukcja z rury aluminium Ø25 x 2 mm.

Wymiary: 400 x 360 x 480 mm.

Wysokość siedzenia: 480 mm.

Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Plastikowe nakładki ochronne.

Taboret natryskowy z 30-letnią gwarancją.