**Lustro nietłukące z Inoxu H.500 mm**

Toaletowe lustro nietłukące

Inox 304 błyszczący

Numer: **3452**

Opis do specyfikacji

Prostokątne lustro ścienne z bakteriostatycznego, polerowanego Inoxu 304.

Niewidoczne wzmocnienie płytą PVC 10 mm.

5 punktów mocujących. Niewidoczne mocowania.

Należy mocować na płaskiej powierzchni.

Nietłukące się.

Wymiary: 10 x 385 x 485 mm.

Nietłukące się lustro ze stali nierdzewnej z 30-letnią gwarancją.