**Napinacz podwieszany do sufitu**

Możliwość skrócenia

Inox 304 błyszczący

Numer: **3372**

Opis do specyfikacji

Podwieszany do sufitu napinacz EKO do drążka do zasłon prysznicowych, z możliwością demontażu mocowania.

Możliwość skrócenia.

Rura Inox 304 błyszczący, grubość: 1 mm.

Długość: 1 m.

Do drążka do zasłon prysznicowych Ø16.

30 lat gwarancji.