**Plafondpendel**

Inkortbaar

RVS 304 glanzend gepolijst

Referentie: **4373**

Beschrijving voor bestektekst

Plafondpendel voor douchegordijnstang met demonteerbare rozet.

Inkortbaar.

Buis in glanzend gepolijst rvs 304, dikte 1 mm.

Lengte 1 m.

Voor douchegordijnstang Ø 20.

Verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.