**Napinacz podwieszany do sufitu EKO**

Możliwość skrócenia

Inox błyszczący i chromowany mosiądz

Numer: **3364**

Opis do specyfikacji

Podwieszany do sufitu napinacz EKO do drążka do zasłon prysznicowych.

Wykończenie: Inox 304 błyszczący i chromowany mosiądz.

Możliwość skrócenia.

Długość 0,80 m.

Do drążka do zasłon prysznicowych Ø16.

30 lat gwarancji.