**Syfon**

Z odpływem poziomym

Chromowany mosiądz

Numer: **517000**

Opis do specyfikacji

Syfon do pisuaru lub umywalki z odpływem poziomym:

Dopływ W1¼".

Odpływ poziomy Ø32 z nakrętką.

Poziom wody 50 mm.

Chromowany mosiądz.

30 lat gwarancji.