**Wężyki PEX W3/8"**

10x1 L.525 mm

2 sztuki

Numer: **FLEXPEX3**

Opis do specyfikacji

Wężyki W3/8" Z10x1 L.525 mm w oplocie ze stali nierdzewnej, z trzonem PEX Ø6, do zasilania armatury sanitarnej.

Odporne na dezynfekcję chlorem oraz dezynfekcję termiczną w temperaturze maksymalnej 90°C (temperatura zalecana: 65°C).

Ciśnienie maksymalne: 10 barów.

Pakowane po 2 sztuki.