**Miedziane rurki podłączeniowe**

Z10X1 L.337 mm

2 sztuki

Numer: **811610.2P**

Opis do specyfikacji

Miedziane rurki hartowane na surowo Z10 X 100 L.337 mm do podłączenia armatury sanitarnej.

Instalacja zamiast wężyków PEX.

Większa skuteczność dezynfekcji termicznej.

Produkt pakowany po 2 sztuki.

Profesjonalna porada: Przewidzieć zawory zwrotne, jeśli wymieniane wężyki były w nie wyposażone (prosimy o konsultację).