**Miedziane rurki podłączeniowe**

Z10X1 L.365 mm

2 sztuki

Numer: **811610.2P**

Opis do specyfikacji

Miedziane rurki hartowane na surowo Z10 X 100 L.365 mm do podłączenia armatury sanitarnej.

Instalacja zamiast wężyków PEX.

Większa skuteczność dezynfekcji termicznej.

Dostarczane w ilości 2 sztuk. Porada: przewidzieć zawory zwrotne w miedzianych rurkach, jeśli wymieniane wężyki posiadały zawory zwrotne (prosimy o konsultację).