**Verchroomde handdouche met 1 straalstand M1/2"**

Ø 70, kalkwerend

Referentie: **811**

Beschrijving voor bestektekst

Handdouche M1/2" Ø 70.

Handdouche in ABS verchroomd.

Monojet: regenstraal.

Met manueel kalkwerend systeem: de kalkaanslag is eenvoudig te verwijderen door met de hand over de doppen te wrijven.