**1-strumieniowa, chromowana słuchawka natryskowa Z½"**

Ø100, antyosadowa

Numer: **815**

Opis do specyfikacji

Słuchawka natryskowa Z½" Ø100.

Chromowany ABS.

1-strumieniowa: strumień „deszcz”.

Antypoślizgowy uchwyt.

Ręczny system antyosadowy: osad z kamienia można usunąć pocierając o wypustki.

Słuchawka natryskowa z 30-letnią gwarancją.