**5-strumieniowa, chromowana słuchawka natryskowa Z½"**

Ø100, antyosadowa

Numer: **813**

Opis do specyfikacji

Słuchawka natryskowa Z½" Ø10.

Chromowany ABS.

5-strumieniowa: strumień deszcz, masaż, miękki, deszcz + masaż i deszcz + miękki.

Ręczny system antyosadowy: osad z kamienia można usunąć pocierając o wypustki.