**Zawór czasowy TEMPOSTOP**

Ścienny - 3/8"

Numer: **744000**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór czasowy do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus Z3/8" z chromowanego mosiądzu.

30 lat gwarancji.