**Rozeta ścienna ze wzmocnionym mocowaniem**

Do TEMPOMIX, TEMPOSTOP lub TEMPOSOFT ścienny

Ø80, 4 śruby

Numer: **824800**

Opis do specyfikacji

Rozeta ze wzmocnionym mocowaniem do armatury ściennej TEMPOMIX, TEMPOSTOP lub TEMPOSOFT ścienny.

4 śruby mocujące.

W12 x 1,5.

4 mm grubości.

Zalecana do instalacji na płycie lub suchej ściance.

30 lat gwarancji.