**Mechaniczny panel natryskowy**

Mechaniczny, aluminium

Zasilanie z góry, słuchawka natryskowa, aluminium

Numer: **791350**

Opis do specyfikacji

Mechaniczny panel natryskowy.

Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej.

Mechaniczna bateria natryskowa bez systemu zamknięcia czasowego.

Przesuwna, chromowana słuchawka natryskowa z wężem na drążku.

Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi.

Przyłącza Z1/2".

Niewidoczne mocowania.

Filtry.

Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.