**Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2**

Czasowy

Natynkowy, prosty, delikatne uruchamianie

Numer: **747800**

Opis do specyfikacji

Czasowy, natynkowy zawór natryskowy:

Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z½" do zasilania w wodę zmieszaną.

Instalacja ścienna.

Prosty do zasilania liniowego.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ nastawiony na 6 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.