**Zestaw natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy

Natynkowy, wylewka TONIC JET

Numer: **749001**

Opis do specyfikacji

Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy:

Zawór czasowy TEMPOSTOP Z¾" do zasilania w wodę zmieszaną.

Instalacja ścienna.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa TONIC JET chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Lity, chromowany mosiądz.

Wzmocnione kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca (mocowanie dostarczonym wspornikiem ze śrubami).

30 lat gwarancji.