**Zawór natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy

Natynkowy z regulacją wypływu, Z¾"

Numer: **749700**

Opis do specyfikacji

Czasowy, natynkowy zawór natryskowy:

Zawór czasowy TEMPOSTOP Z¾" do liniowego zasilania w wodę zmieszaną.

Instalacja ścienna.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 12l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.

30 lat gwarancji.