**Zestaw natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy

Natynkowy, na łańcuszek, nieruchoma wylewka GYM

Numer: **747006**

Opis do specyfikacji

Czasowy, podwieszany zestaw natryskowy na łańcuszek:

Zawór czasowy TEMPOSTOP Z½" do zasilania z góry w wodę zmieszaną.

Instalacja podwieszana.

Czas wypływu ~15 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Drążek i łańcuszek wyposażony w uchwyt.

Z odporną na wandalizm, antyosadową, nieruchomą wylewką natryskową GYM.

30 lat gwarancji.