**Wylewka natryskowa GYM CONFORT**

Z sitkiem

Podwieszana, Ø45

Numer: **711000**

Opis do specyfikacji

Ruchoma wylewka natryskowa.

Antyosadowa.

30 l/min przy 3 barach bez ogranicznika wypływu.

W½″, Ø45.

30 lat gwarancji.