**Ograniczniki wypływu**

5 l/min ± 10%

Numer: **927005.5P**

Opis do specyfikacji

Ogranicznik wypływu.

WZ½".

Zalecany do automatycznych przełączników wannowo-natryskowych.

Tworzy przeciwciśnienie podtrzymujące pozycję natrysku w przypadku niskiego ciśnienia.

5 l/min ± 10% przy 3 barach.

Dostarczany w ilości 5 sztuk.

30 lat gwarancji.