**Zawór spłukujący TEMPOSTOP do pisuarów**

Zawór czasowy - 3 sekundy

Kątowy - 1/2"

Numer: **778000**

Opis do specyfikacji

Natynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów.

Do pisuarów zwykłych lub ze zintegrowanym syfonem.

Instalacja ścienna.

Czas wypływu ~3 sekundy.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji.

Przystosowany do wody deszczowej.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Rozeta ścienna.

Przyłącze kątowe do dopływu podtynkowego.

30 lat gwarancji.