**Rurka zasilająca**

Do pisuarów rynnowych JACOB DELAFON

W½"

Numer: **756230**

Opis do specyfikacji

Rurka zasilająca z króćcem do pisuaru rynnowego:

JACOB DELAFON „Murale 2-N498" lub „Boissière 2-N478".

W½″.

30 lat gwarancji.