**Klin narożny**

Do pisuarów IDEAL STANDARD, JACOB DELAFON, LAUFEN lub PORCHER

L.35 mm

Numer: **770035**

Opis do specyfikacji

Klin narożny L.35 mm.

Do zaworów spłukujących TEMPOSTOP (nr 777000) lub TEMPOSOFT 2 (nr 778800).

Do pisuarów narożnych IDEAL STANDARD Applique 3874, JACOB DELAFON Coquille 2 1516, LAUFEN Como lub PORCHER Applique 2651.

30 lat gwarancji.