**SIPHURINOIR**

Pionowy syfon do pisuaru

Chromowany ABS

Numer: **771000**

Opis do specyfikacji

Pionowy syfon do pisuaru Ø50 z uszczelką wargową.

Odpływ Ø32 z nakrętką.

Poziom wody 50 mm.

Chromowany ABS.

30 lat gwarancji.