**Rura spłukująca**

Do miski ustępowej WC z TEMPOCHASSE 1¼"

Inox błyszczący

Numer: **766001**

Opis do specyfikacji

Rura do spłukiwania miski ustępowej.

Do TEMPOCHASSE natynkowego.

Zagięta rura Ø32 z nakrętką 1¼".

Obręcz i element łączący Ø32/55 z kołnierzem.

Inox błyszczący L.205 mm, H.670 mm.

30 lat gwarancji.