**Biały zestaw do mycia wstępnego bez armatury**

Z zaworem czerpalnym i ruchomą, teleskopową wylewką

Biały wąż i pistolet z antyosadowym dyfuzorem

Numer: **433220**

Opis do specyfikacji

Biały zestaw do mycia wstępnego bez armatury przystosowany do intensywnego używania w kuchni profesjonalnej.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200 - 290 i głowicą grzybową z pokrętłem.

Biały pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433000).

Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia.

Biały, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Długa kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.

Ten zestaw bez armatury składa się z części zamiennych, służących do konserwacji urządzeń do mycia wstępnego.