**Spryskiwacz do płukania oczu**

Ścienny - 1-strumieniowy

Uruchamiany na spust

Numer: **9120C**

Opis do specyfikacji

Ścienny, 1-strumieniowy spryskiwacz do płukania oczu.

Dysza wyposażona w osłonkę ochronną z zielonego ABS-u, która jest automatycznie odrzucana przy uruchamianiu wypływu.

Wypływ uruchamiany naciśnięciem na spust.

Automatyczne zamknięcie wypływu po zwolnieniu spustu dzięki sprężynie.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Napowietrzacz z podwójnym filtrem z Inoxu.

Ergonomiczny uchwyt i spust z zielonego polipropylenu.

W zestawie znormalizowana tabliczka informacyjna: „OCZOMYJKA”.

Uchwyt do oczomyjki i wąż L.1,50 m.

30 lat gwarancji.