**Oczomyjka**

Ścienna - 2-strumieniowa

Uruchamiana dźwignią

Numer: **9121**

Opis do specyfikacji

2-strumieniowa oczomyjka ścienna zawiera:

Dyszę wyposażoną w kapturek ochronny z zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucany w momencie uruchomienia wypływu.

Otwarcie wypływu przez naciśnięcie na dźwignię.

Automatyczne zamknięcie po zwolnieniu dźwigni dzięki sprężynie.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach. Napowietrzacz z podwójnym filtrem Inox.

Ergonomiczny uchwyt z dźwignią z zielonego polipropylenu.

Znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy „oczomyjka”.

Uchwyt do oczomyjki i wąż L.1,50 m.

30 lat gwarancji.