**Spryskiwacz do płukania oczu**

Sztorcowy - 2-strumieniowy

Uruchamiany na spust

Numer: **9141**

Opis do specyfikacji

Sztorcowy, 2-strumieniowy spryskiwacz do płukania oczu.

Dysze wyposażone w osłonki ochronne z zielonego ABS-u, które są automatycznie odrzucane przy uruchamianiu wypływu.

Wypływ uruchamiany naciśnięciem na spust.

Automatyczne zamknięcie wypływu po zwolnieniu spustu dzięki sprężynie.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Napowietrzacze z podwójnym filtrem z Inoxu.

Ergonomiczny uchwyt i spust z zielonego polipropylenu.

W zestawie znormalizowana tabliczka informacyjna: „OCZOMYJKA”.

Wąż L.1,50 m 15 x 100, 1/2".

30 lat gwarancji.