**Wylewka natryskowa do natrysku bezpieczeństwa**

Numer: **9225**

Opis do specyfikacji

Okrągła wylewka natryskowa do natrysku bezpieczeństwa Ø250 mm Z1’’ z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS.

Wypływ 132 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego.

Zasilanie w wodę W1".

30 lat gwarancji.