**Uniwersalna wylewka „Cˮ**

W1/2"

L.200 mm, H.185 mm

Numer: **960202**

Opis do specyfikacji

Ruchoma wylewka stojąca.

Lity, chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

W1/2'', L.200 mm, H. 185 mm.

30 lat gwarancji.