**Rura spłukująca**

Do miski ustępowej WC z TEMPOCHASSE 1¼"

PE

Numer: **769001**

Opis do specyfikacji

Zagięta rura Ø32 z nakrętką 1¼".

Obręcz i element łączący Ø32/55 z kołnierzem.

PE L.215 mm, H.665 mm.

30 lat gwarancji.