**Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Bez zaworu czerpalnego

Czarny wąż i pistolet z antyosadowym dyfuzorem

Numer: **5636**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej.

Bateria ścienna W¾″ z regulowanym rozstawem:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznymi uchwytami.

- Mimośrody Z½" Z¾″.

- Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.

Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).

Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówka odporna na uderzenia.

Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.