**Obudowa do skrócenia**

Do aluminiowego panelu natryskowego

L.210 mm, H.1000 mm

Numer: **790152**

Opis do specyfikacji

Do aluminiowego panelu natryskowego.

Ochrona rur między górną częścią panelu, a sufitem.

L.210 mm, H.1000 mm.

Obudowa przedłużająca nadająca się do skrócenia.

Wykończenie aluminium anodowane.

30 lat gwarancji.