**Lustro uchylne z uchwytem**

Uchwyt Nylon biały HR błyszczący

Numer: **510202N**

Opis do specyfikacji

Prostokątne, ścienne lustro uchylne z uchwytem umożliwiającym regulację kąta jego nachylenia dla osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim.

Do sanitariatów dla osób niepełnosprawnych lub instalacji mieszanej: możliwe użycie w pozycji siedzącej lub stojącej.

Nylonowa dźwignia z powłoką antybakteryjną: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Szybka i łatwa instalacja na wcisk.

Blokada antykradzieżowa.

Lustro uchylne z uchwytem z białego, błyszczącego Nylonu HR.

Lustro z bezpiecznego szkła laminowanego o grubości 6 mm.

Wymiary lustra: 500 x 600 mm.

Kąt nachylenia do 20°.

Lustro uchylne z 30-letnią gwarancją.