**Umywalka na postumencie BAILA**

Inox 304 satynowy

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę

Numer: **121170**

Opis do specyfikacji

Umywalka na postumencie, wysokość 830 mm.Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Prawdziwy element dekoracyjny.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1¼″. Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 12 kg. [Poprzedni numer katalogowy: 0210170008]