**Medische scrub met hoge spatwand - L. 700 mm**

RVS 304 mat gepolijst - 1 plaats

Met 2 kraangaten Ø 22 asafstand 150 per plaats

Referentie: **181200**

Beschrijving voor bestektekst

Medische scrub met spatwand van 360 mm.

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm.

L. 700 mm, 1 plaats. Met 2 kraangaten Ø 22, asafstand 150.

Glad oppervlak en afgeronde randen voor een gemakkelijke reiniging.

Afloop rechts.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht: 13,8 kg.

30 jaar garantie.