**Poręcz kątowa 135° Basic satynowa 400 x 400 mm**

Inox 304 satynowy, 3 punkty mocujące

Ø32

Numer: **35082S**

Opis do specyfikacji

Poręcz kątowa 135° Basic Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Poręcz do WC z satynowego Inoxu 304.

3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie chwytu i łatwą instalację.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową Inox na 3 otwory.

Wymiary: 400 x 400 mm.

Poręcz z 30-letnią gwarancją.

Znak CE.