**Rura do podtynkowych zaworów do pisuaru TEMPOMATIC 4 i TEMPOFLUX**

Do standardowych pisuarów Ø35

Numer: **752430**

Opis do specyfikacji

Rura do podtynkowych zaworów spłukujących TEMPOMATIC 4, TEMPOFLUX i standardowych pisuarów zasilanych za pomocą przyłącza Ø35.

30 lat gwarancji.