**Zestaw podłączeniowy do WC dla osób niepełnosprawnych**

Do stelaża TEMPOFIX 3

Numer: **578PMR**

Opis do specyfikacji

Przedłużona rura spłukująca Ø32, L.580 mm.

Element łączący Ø55.

30 lat gwarancji.